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Easy to ride, hard to forget
Suzuki introduceert de nieuwe SV-7S

Suzuki presenteert de nieuwe SV-7S, een naked bike die voortbouwt op de rijke historie van de iconische SV-serie. De nieuwe SV-7S combineert het karakter en de souplesse van Suzuki's beproefde 645 cc V-twin met moderne rijder-ondersteunende technologieën, connectiviteit en een eigentijds design.

De SV-7S is ontwikkeld om motorrijden eenvoudig en plezierig te maken voor iedereen, van beginnende tot ervaren rijders. Daarbij stond één doel centraal: de eigenschappen behouden die de V-twin SV650 wereldwijd zo geliefd maakten, gecombineerd met moderne elektronische assistentiesystemen en smartphoneconnectiviteit die aansluiten bij de wensen van de hedendaagse motorrijder.

Of het nu gaat om dagelijks stadsverkeer, bochtige buitenwegen of woon-werkverkeer, de SV-7S voelt zich overal thuis. Het uitgebalanceerde rijwielgedeelte, de ontspannen rechtop zitpositie, de slanke bouw en de lage zithoogte dragen stuk voor stuk bij aan een toegankelijke motorfiets die zowel geschikt is voor dagelijks woon-werkverkeer als voor sportieve ritten in het weekend.

Motorblok: vertrouwd V-twin karakter, verder verfijnd
De SV-7S wordt aangedreven door Suzuki's beproefde 645 cm³ 90-graden DOHC V-twin, een motorblok dat wereldwijd geliefd is vanwege zijn soepele vermogensafgifte, sterke middengebied en onderscheidende karakter. Voor de nieuwste generatie werd het blok verder geoptimaliseerd, waarbij de kenmerkende rijbeleving van de SV-serie volledig behouden is gebleven.

Met een vermogen van 54 kW (73 pk) en een maximumkoppel van 64 Nm biedt de V-twin krachtige acceleraties, een directe gasrespons en volop rijplezier onder uiteenlopende omstandigheden. De lineaire vermogensopbouw en het brede inzetbereik maken de SV-7S geschikt voor zowel dagelijks gebruik als sportieve ritten. Voor startende rijders is ook een 35-kW versie beschikbaar.

Elektronische assistentiesystemen
De introductie van Ride-by-Wire markeert een belangrijke stap in de vernieuwing van de SV-serie. Dankzij de elektronische gasbediening beschikt de SV-7S over een pakket moderne rijhulpsystemen dat de controle, het gebruiksgemak en het comfort verder vergroot, zonder afbreuk te doen aan het karakter van de V-twin. Daarmee blijft de motorfiets toegankelijk voor beginnende rijders, terwijl ook ervaren motorrijders profiteren van extra verfijning en een nog directere rijervaring.



Via het Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) is de SV-7S uitgerust met diverse elektronische assistentiesystemen:

· SDMS (Suzuki Drive Mode Selector): biedt keuze uit drie rijmodi (A, B en C), waarmee de vermogensafgifte kan worden afgestemd op de omstandigheden en persoonlijke voorkeur;
· STCS (Suzuki Traction Control System): beschikt over meerdere instelbare standen en ondersteunt de rijder door wielspin te beperken op gladde of wisselende ondergronden;
· Bi-directional Quick Shifter: maakt op- en terugschakelen zonder koppeling mogelijk en zorgt voor een snelle, soepele en sportieve rijervaring;
· SESS (Suzuki Easy Start System): start de motor met één druk op de knop, zonder dat de koppeling hoeft te worden bediend wanneer de versnellingsbak in neutraal staat;
· Low RPM Assist: ondersteunt bij het wegrijden door het motortoerental automatisch licht te verhogen, wat afslaan helpt voorkomen.

Luchtinlaat
Suzuki maakt bij de SV-7S gebruik van een slim ontworpen downdraft-inlaatsysteem, waarbij de airbox direct onder de brandstoftank is geplaatst. Dankzij deze constructie kon de motorfiets slank worden vormgegeven rond het zadel, wat bijdraagt aan de lage zithoogte en een comfortabele zitpositie.

Ook het inlaatgeluid kreeg veel aandacht tijdens de ontwikkeling. De geoptimaliseerde airbox zorgt voor een krachtige en herkenbare geluidsbeleving tijdens acceleratie.

Afgestemd uitlaatsysteem
Net als de SV-7GX beschikt de SV-7S over een compact 2-in-1-uitlaatsysteem dat het karakter van de 645 cm³ V-twin verder onderstreept. Bij acceleratie produceert het systeem een herkenbare V-twin-klank, terwijl het uitlaatgeluid bij constante snelheden aangenaam op de achtergrond blijft.

Het uitlaatsysteem is voorzien van een geoptimaliseerde katalysator en twee lambdasensoren die continu feedback geven aan het motormanagement. Hierdoor kan het lucht-brandstofmengsel nauwkeurig worden geregeld, wat bijdraagt aan zowel een soepele vermogensafgifte als lagere emissies. Dankzij deze technologie voldoet de SV-7S aan de EURO5+-emissienorm, zonder concessies te doen aan de rijbeleving.

Rijwielgedeelte: licht, wendbaar en vertrouwenwekkend
Het rijwielgedeelte van de SV-7S is ontwikkeld rondom de compacte 645 cm³ V-twin en past bij het lichte en wendbare karakter waarvoor de SV-serie bekendstaat. Het stalen vakwerkframe biedt een uitgebalanceerde combinatie van stabiliteit, controle en directe feedback, waardoor de motorfiets zich thuis voelt in zowel stadsverkeer als op bochtige buitenwegen. Dankzij het smalle zadel, de slanke bouw en de lage zithoogte van 785 mm biedt de SV-7S veel vertrouwen bij stilstand en manoeuvreren. 



Vering en banden
De SV-7S is uitgerust met een upside-down voorvork en een achtervering die is afgestemd op een uitgebalanceerde mix van comfort en sportiviteit. Hierdoor biedt de motorfiets voldoende comfort tijdens dagelijkse ritten, terwijl ook een dynamische rijstijl wordt ondersteund. De SV-7S is voorzien van stijlvolle 17-inch 10-spaaks lichtmetalen velgen die qua kleur zijn afgestemd op de gekozen carrosseriekleur. Daarmee dragen de velgen niet alleen bij aan het sportieve uiterlijk, maar versterken ze ook de hoogwaardige afwerking van de motorfiets.

Voor de SV-7S koos Suzuki voor Dunlop RoadSmart III sport-touringbanden in de maten 120/70ZR17 vóór en 160/60ZR17 achter. Deze banden combineren grip, stabiliteit en duurzaamheid, en bieden betrouwbare prestaties onder zowel droge als natte omstandigheden. 

Design: modern, compact en herkenbaar
De SV-7S bouwt voort op het succesvolle design-DNA van de SV650. De ronde LED-koplamp met afgeplatte onderzijde vormt een subtiele verwijzing naar eerdere SV-generaties, terwijl de slanke LED-positieverlichting en volledig LED-verlichting rondom zorgen voor een eigentijdse uitstraling. Het brede, taps toelopende aluminium stuur is dichter bij de rijder geplaatst dan bij de SV650, wat bijdraagt aan een ontspannen en natuurlijke zithouding. 

4,2-Inch Full-Color TFT Display
De SV-7S is uitgerust met een full-colour TFT-display dat alle belangrijke rij-informatie helder en overzichtelijk weergeeft. Dankzij de intuïtieve bediening kunnen instellingen eenvoudig worden aangepast, terwijl een ingebouwde lichtsensor de schermhelderheid automatisch afstemt op de omgevingsomstandigheden. De rijder kan daarnaast kiezen tussen een dag- en nachtweergave.

Via smartphoneconnectiviteit biedt het display onder meer turn-by-turn navigatie, rijgegevens, brandstofverbruik, actieradius en ritinformatie. 

Kleuren 
Het kleurengamma van de SV-7S:
· Pearl Suzuki Deep Blue No. 4 (Q3A) – levendige diepblauwe lak, gecombineerd met een matzilverkleurig frame en blauwe wielen.
· Glass Sparkle Black (YVB) – zwarte carrosseriedelen gecombineerd met een donkergrijs frame. Voorzien van zwarte wielen. 
· Mat Sword Silver (DEA) – matzilveren tank en frame gecombineerd met zwarte carrosseriedelen. Voorzien van blauwe wielen.



Marktintroductie en garantie 
De SV-7S zal naar verwachting in de lente van 2027 op de markt worden geïntroduceerd. De consumentenprijzen worden binnenkort bekend gemaakt. Suzuki biedt standaard tot 10 jaar garantie inclusief pechhulp, waarmee betrouwbaarheid en service centraal staan.

Vianen, 3 november 2026
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Specificaties
Lengte					2.115 mm
Breedte					   785 mm
Hoogte					1.090 mm
Wielbasis					1.445 mm
Bodemvrijheid				   135 mm
Zithoogte					   785 mm
Rijklaar gewicht				   200 kg
Motortype	v-twin	tweecilinder, viertakt, vloeistofgekoeld, DOHC
Boring × slag	81,0 mm × 62,6 mm
Cilinderinhoud	645 cm³
Compressieverhouding	11,2:1
Brandstofsysteem	brandstofinjectie
Startsysteem	elektrisch
Smeersysteem	wet sump
Transmissie	zesversnellingsbak
Primaire overbrenging	2,088 (71/34)
Eindoverbrenging	3,066 (46/15)
Voorwielophanging	telescopisch, schroefveer, oliedemping
Achterwielophanging	linktype, schroefveer, oliedemping, instelbare veervoorspanning
Balhoofdhoek/naloop	25°/106 mm
Voorrem	dubbele remschijf
Achterrem	enkele remschijf
Voorband	120/70ZR17M/C (58W), tubeless
Achterband	160/60ZR17M/C (69W), tubeless
Ontsteking	elektronisch (transistor)
Inhoud brandstoftank	14L
Oliecapaciteit (volledig)	3,0 l
Maximumvermogen	54 kW (73 pk) bij 8.500 t.p.m.
Maximumkoppel	64 Nm bij 6.800 t.p.m.
Brandstofverbruik	24,4 km/l (4,1 l/100 km) WMTC
CO₂-uitstoot 	96 g/km

Brandstofverbruik en CO₂-uitstoot kunnen in de praktijk variëren afhankelijk van omstandigheden zoals het weer, de staat van de weg, rijgedrag en staat van onderhoud.

Suzuki kan specificaties, uiterlijk, kleur, uitrusting, materialen en andere aspecten van de in dit persmateriaal getoonde producten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Afwijkingen afhankelijk van lokale omstandigheden of eisen.
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