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Pure sportbeleving zonder compromissen 
Suzuki introduceert GSX-10R: nieuwe generatie sportmotor

Suzuki introduceert met de GSX-10R een nieuwe generatie sportmotor. De GSX-10R verenigt een krachtige 999 cm³ viercilinder, geavanceerde elektronica en een compact rijwielgedeelte in een uitgesproken supersportdesign. Het resultaat is een sportmotor die zich thuis voelt op zowel de openbare weg als het circuit.

De nieuwe GSX-10R werd ontwikkeld volgens het motto "FUN. UNLIMITED.". Suzuki wilde een motorfiets creëren die maximale controle, directe feedback en onbegrensd rijplezier biedt. Daarbij stond de bekende Suzuki-filosofie "Run. Turn. Stop." centraal. Motorblok, rijwielgedeelte en elektronica zijn volledig op elkaar afgestemd om de rijder een zo puur mogelijke rijervaring te bieden.

Onder het scherpe kuipwerk schuilt een verder doorontwikkelde versie van Suzuki's befaamde K5-viercilinder. Deze krachtbron, waarvan de basis haar oorsprong vindt in Suzuki's succesvolle superbike- en endurance-racemotoren, levert 112 kW (152 pk) en 106 Nm koppel. Daarbij staat niet alleen topprestatie centraal, maar ook een soepele vermogensafgifte en dagelijkse bruikbaarheid. Daardoor voelt de GSX-10R zich net zo thuis op bochtige binnenwegen als op snelle circuits.

Met zijn agressieve lijnen, geïntegreerde winglets en compacte proporties straalt de GSX-10R pure sportiviteit uit. Het ontwerp grijpt terug op het legendarische GSX-R DNA en combineert dit met moderne aerodynamica. De winglets genereren neerwaartse druk bij hoge snelheid en dragen bij aan extra stabiliteit tijdens accelereren en het uitkomen van bochten.

Concept: onbeperkt sportief rijplezier
De GSX-10R is ontwikkeld als een sportmotor die overal inzetbaar is. Daarom werd gekozen voor een machine die de rijder uitnodigt om maximaal te genieten van zowel dagelijkse ritten als sportieve uitstapjes, terwijl sportieve prestaties behouden blijven. Het ontwikkelteam, bestaande uit specialisten achter diverse Suzuki-topmodellen en ervaren race-engineers, zocht naar de perfecte balans tussen prestaties, controle en gebruiksgemak.

Door de combinatie van een krachtige viercilinder, uitgebreid elektronisch pakket en een ergonomie die is geïnspireerd op de GSX-R1000R ontstaat een sportmotor die vertrouwen geeft en tegelijkertijd een intensieve rijbeleving biedt.

Moderne supersport met GSX-R DNA
Het ontwerp van de GSX-10R combineert klassieke GSX-R-invloeden met moderne aerodynamische oplossingen. Kenmerkend zijn de scherpe neuspartij, laag opgebouwde silhouet en de geïntegreerde winglets die direct verwijzen naar hedendaagse racerij.
De kuipdelen werden uitvoerig getest in de windtunnel om een optimale balans te creëren tussen luchtweerstand, neerwaartse druk en comfort. Het resultaat is een gestroomlijnd ontwerp dat hoge stabiliteit biedt bij snelheid, terwijl de rijder tegelijkertijd profiteert van effectieve windbescherming tijdens langere ritten.

Dankzij zorgvuldig vormgegeven zijpanelen en een compact achterwerk oogt de GSX-10R licht, gespierd en bijzonder dynamisch. De graphics benadrukken de snelheid en verwijzen nadrukkelijk naar de succesvolle geschiedenis van de GSX-R-serie.

Motorblok: racetechniek voor de openbare weg
Het hart van de GSX-10R wordt gevormd door een vloeistofgekoelde 999 cm³ DOHC-viercilinder lijnmotor. Deze krachtbron bouwt voort op het beroemde K5-platform en profiteert van jarenlange ontwikkeling vanuit de motorsport.

Met een maximumvermogen van 112 kW (152 pk) bij 11.000 tpm en een maximaal koppel van 106 Nm bij 9.250 tpm levert de GSX-10R indrukwekkende prestaties over het volledige toerengebied. De vermogensafgifte blijft voorspelbaar en lineair, terwijl de motor tegelijkertijd een krachtige acceleratie en sportief karakter biedt.

Voor extra duurzaamheid en betrouwbaarheid werden onder meer de oliecircuits, distributiesystemen en diverse interne componenten verder geoptimaliseerd. Het motorblok voldoet bovendien aan de strenge EURO5+-emissienorm.

Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.)
De GSX-10R beschikt over het meest uitgebreide elektronische assistentiepakket dat Suzuki ooit heeft toegepast op een productiemotorfiets. Het vernieuwde Suzuki Intelligent Ride System ondersteunt de rijder in uiteenlopende omstandigheden zonder de sportieve beleving te verstoren.

De elektronische hulpmiddelen omvatten onder andere:

· SDMS-α met drie rijmodi;
· Suzuki Traction Control System;
· Lift Limiter;
· Roll Torque Control;
· Suzuki's eerste Slide Control-systeem;
· Engine Brake Control met drie niveaus;
· Launch Control;
· Bi-directional Quick Shifter;
· Cruise Control;
· Active Speed Limiter;
· Motion Track Brake System;
· Cornering ABS;
· Brake Hold Control;
· Slope-dependent Control;
· Suzuki Easy Start System;
· Low RPM Assist.

Bijzonder is de introductie van Slide Control. Dit systeem detecteert slip van het achterwiel tijdens het uit accelereren van bochten en ondersteunt de rijder met minimale tussenkomst. Hierdoor blijft de sportieve rijervaring behouden terwijl de controle toeneemt. Daarnaast introduceert Suzuki voor het eerst een Brake Hold Control-systeem dat niet alleen op hellingen werkt, maar ook op vlakke wegen en afdalingen.

Rijwielgedeelte: ontwikkeld voor maximale controle
Het aluminium twin-spar frame vormt de basis van de nieuwe GSX-10R. Dankzij de hoge torsiestijfheid, het lage gewicht en een zorgvuldig gekozen geometrie biedt de GSX-10R een optimale combinatie van stabiliteit en wendbaarheid.

De ergonomie is gebaseerd op de driehoek van de GSX-R1000R. Het stuur, zadel en de voetsteunen zijn zo gepositioneerd dat de rijder maximale controle ervaart tijdens sportief rijden zonder dat dit ten koste gaat van comfort tijdens langere ritten.

Een volledig instelbare KYB upside-down voorvork met een diameter van 43 mm en een eveneens volledig instelbare achtervering maken het mogelijk het rijgedrag af te stemmen op uiteenlopende omstandigheden, van dagelijkse ritten tot circuitgebruik.

Het elektronisch geregelde stuurdemper­systeem verhoogt de stabiliteit bij hoge snelheid en behoudt tegelijkertijd een licht stuurkarakter bij lage snelheid. Daardoor ontstaat een uitgebalanceerde rijervaring onder alle omstandigheden.

Remmen en banden
De GSX-10R beschikt over een krachtig remsysteem met radiale hoofdremcilinder en speciaal ontwikkelde remschijven. De afstelling resulteert in een directe maar goed doseerbare remwerking met veel vertrouwen voor de rijder.

De GSX-10R is uitgerust met Bridgestone BATTLAX HYPERSPORT S23-banden, die bekendstaan om hun sterke grip, snelle opwarming en hoge duurzaamheid. De achterband meet 190/55ZR17 wat zorgt voor extra grip, verbeterde handling en meer stabiliteit tijdens sportief rijden. De voorband heeft de maat 120/70ZR17. Dankzij uitgebreide afstelling in combinatie met de nieuwe achtervering biedt de motor wendbaar en intuïtief rijgedrag, uitstekende grip en veel stabiliteit bij alle snelheden.

Full color TFT-display
Een full-color TFT-display vormt het digitale hart van de cockpit. Via de Suzuki Ride Connect+-app kan de GSX-10R eenvoudig met een smartphone worden gekoppeld. Hierdoor heeft de rijder onderweg toegang tot functies als turn-by-turn navigatie, verkeers- en weersinformatie, inkomende oproep- en berichtmeldingen en diverse voertuiggegevens. Ook onderhoudswaarschuwingen, ritregistratie en brandstofverbruiksinformatie zijn overzichtelijk via het display raadpleegbaar. Zo blijft de berijder niet alleen volledig geïnformeerd, maar ook optimaal verbonden tijdens iedere rit.

Daarnaast is de GSX-10R uitgerust met een USB-C-aansluiting en een lichte, duurzame lithium-ion accu, waarmee gebruiksgemak en moderne connectiviteit verder zijn versterkt.

Verlichting
De compacte LED-koplamp vormt een integraal onderdeel van het aerodynamische ontwerp en biedt uitstekende zichtbaarheid. Opvallend is het nieuwe Suzuki Ground Beacon System, waarbij de richtingaanwijzers ook het wegdek rondom de motor verlichten wanneer de motor stilstaat. Hierdoor worden de intenties van de rijder beter zichtbaar voor andere weggebruikers.

Kleuren
De Suzuki GSX-10R wordt leverbaar in drie kleurstellingen:

· Pearl Vigor Blue / Metallic Mystic Silver (ASU)
· Pearl Pulse Red / Solid Iron Gray (DE9)
· Metallic Galaxy Gray / Glass Sparkle Black (DB2)

Marktintroductie en garantie
De nieuwe Suzuki GSX-10R wordt in de eerste helft van 2027 op de Nederlandse markt verwacht. Consumentenprijzen worden dichter bij de marktintroductie bekendgemaakt. Zoals gebruikelijk bij Suzuki geldt ook voor de GSX-10R tot 10 jaar garantie inclusief pechhulp.
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Specificaties
Lengte					2.130 mm
Breedte					   740 mm
Hoogte					1.175 mm
Wielbasis					1.455 mm
Bodemvrijheid				   145 mm
Zithoogte					   810 mm
Rijklaar gewicht				   214 kg
Motortype	v-twin	tweecilinder, viertakt, vloeistofgekoeld, DOHC
Boring × slag	73,4 mm × 59,0 mm
Cilinderinhoud	999 cm³
Compressieverhouding	12,2:1
Brandstofsysteem	brandstofinjectie
Startsysteem	elektrisch
Smeersysteem		wet sump
Transmissie	zesversnellingsbak
Voorwielophanging	Upside-down voorvork, schroefveer, oliedemping
Achterwielophanging	linktype, schroefveer, oliedemping
Balhoofdhoek/naloop	25°/100 mm
Voorrem	dubbele remschijf
Achterrem	enkele remschijf
Voorband	(58W), tubeless
Achterband	(75W), tubeless
Ontsteking	elektronisch (transistor)
Inhoud brandstoftank	18l
Oliecapaciteit (volledig)	3,4 l
Maximumvermogen	112 kW (152 pk) bij 11.000 tpm
Maximumkoppel	106 Nm bij 9.250 tpm Brandstofverbruik	15,8 km/l (6,3 l/100 km) WMTC
CO₂-uitstoot 	146 g/km

Brandstofverbruik en CO₂-uitstoot kunnen in de praktijk variëren afhankelijk van omstandigheden zoals het weer, de staat van de weg, rijgedrag en staat van onderhoud.

Suzuki kan specificaties, uiterlijk, kleur, uitrusting, materialen en andere aspecten van de in dit persmateriaal getoonde producten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Afwijkingen afhankelijk van lokale omstandigheden of eisen.
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